HUMIDITY TEMPERATURE METER

TES-1360A

한글사용법

TES ELECTRICAL ELECTRONIC CORP

1. 각 부 명칭 및 기능

①  온습도 센서

②  LCD DISPLAY

③  Power and Data hold switch

④  ℃/℉ 스위치

⑤  온도/습도/Dew point 선택 switch

⑥  데이터 저장 버튼

⑦  저장된 데이터 불러오기 버튼

⑧  배터리 커버

2. LCD 표시 창 설명

① - 표시

② 배터리 교체

③ 메모리 저장

④ 저장된 메모리 불러오기

⑤ 저장된 데이터 수 표시

⑥ 자동 전원 꺼짐

⑦ 2개의 측정값 중 메인 LCD 표시값 외 나머지 1개값 표시

⑧ %RH

⑨ ℃, ℉

⑩ Dew Point Temperature

⑪ 2개의 측정값 중 메인 LCD 표시값

⑫ Data Hold

⑬ 메모리 Full 표시

3. 온도, 습도, Dew Point Temperature 측정

① 전원 스위치를 ON 위치에 놓는다.

② 온도 스위치를 ℃, ℉ 중 하나에 놓는다.

③ TEMP(온도), %RH(습도), DEW 중 원하는 위치에 스위치를 놓는다.

④ HOLD에 스위치를 놓으면 데이터가 HOLD되고 LCD에 HOLD표시가 나타난다.

⑤ P 표시는 30분간 아무런 조작이 없으면 기기가 자동으로 꺼짐을 나타낸다.

4. 데이터 저장(1~99개) 및 불러오기

① 메모리 버튼을 누르면 데이터가 저장되면서 LCD왼쪽에 M이 표시된다.

② 데이터가 저장될 때마다 LCD 왼쪽 하단에 저장된 데이터수가 표시된다.

③ 99개의 데이터가 저장되면 M FULL 표시가 나타난다.

④ READ 버튼을 누르면 화면 왼쪽에 R표시가 나타나고 다시 READ 버튼을 누르면

이전에 저장된 데이터를 볼 수 있다.

⑤ 원하는 순번의 저장된 데이터를 본다.

⑥ 불러오기 모드에서 빠져 나오려면 READ 버튼을 약 2초간 눌러준다.

5. 데이터 삭제

① 전원을 끈다.

② MEMORY 버튼을 누른 상태에서 전원을 켠다.

③ LCD에  M CLr 이 나타나고 저장되어 있던 데이터가 삭제된다.

6. 자동 전원 꺼짐 해제

① 전원을 끈다.

② READ 버튼을 누른 상태에서 전원을 켠다.

③ LCD에 P OFF 가 나타나고 측정화면으로 바뀌면 P(자동 전원 꺼짐)표시가

사라진 것을 알 수 있다.

※ 사용 후 전원을 다시 켜면 P(자동 전원 꺼짐)표시가 다시 나타난다.