TACHO METER

RM-1500/1501

한글사용법

P R O V A

Ⅰ 각부 명칭 및 기능(영문 메뉴얼 2쪽 참조)

◎ (좌측)  UNIT BUTTON

RPM, RPM/, m/min, ft/min, yd/min, rps, No of Counts의

단위선택 기능.

RPM/, m/min, ft/min, yd/min의 단위는RM-1502(접촉아답터)를

사용할 때만 적용된다.

◎ (우측) FUNCTION BUTTON

MAX, MIN, AVE(AVERAGE)의 기능을 설정할 수 있다.

일반모드로 전환하려면 BUTTON을 2초간 누른다.

【START/HOLD/ON/OFF】

POWER OFF 상태에서 누르면 POWER ON 상태가 된다.

POWER ON 상태에서 누르면 측정이 시작된다.

측정상태에서 누르면 측정치가 HOLD되면서 측정이 정지된다.

POWER OFF 시키려면 2초간 누르고 LCD에 “OFF”가 표시되면 놓는다.

Ⅱ 측정

1. 비접촉식 측정(영문 메뉴얼 4, 5쪽 참조)

① 반사테이프를 1cm 정도 자른다.

② 반사테이프를 붙일 곳 표면의 얼룩이나 기타 이물질을 닦아낸다.

③ 측정할 곳의 표면에 반사테이프를 붙인다.

가능한 회전체의 최대 가장 자리에 붙인다.

④ “START”를 누르면 측정이 시작되면서 붉은 빛이 방사된다.

⑤  LCD에 표시된 값을 읽는다.

2. 접촉아답터(RM-1502)사용법-영문 메뉴얼 6, 7쪽 참조

1) 접촉식 회전측정

① 알맞은 접촉자를 선택한다.

② 아답터를 본체(RM-1500/1501)에 부착시킨 후 “UNIT”을 눌러 RPM/을       선택한다.

③ 아답터의 접촉자를 측정부위에 접촉시킨 후 “START”를 누른다.

2) 주속도 측정

① 아답터를 본체에 부착시킨 후 “UNIT”를 눌러 m/min, ft/min, yd/min        등의 단위를 선택한다.

② 측정할 곳의 표면에 주속도 측정용 링을 가볍게 갖다댄다.

3. COUNTER 기능(영문 메뉴얼 8쪽 참조)

1) EXTERNAL LIGHT SOURCE

① “UNIT”을 눌러 “No.O”를 선택한다.

② LCD상단에는 시간이 표시되며 하단에는 COUNT가 표시된다.

③ “START”를 누르면 측정이 시작되며 한번 더 누르면 종료된다.

④ COUNTS를 0으로 RESET 하려면 “FUNCTION”을 누른다.

2) INTERNAL RED LED

① “UNIT”를 눌러 “NO”를 선택한다.

② 이하 과정은 상기와 동일하다.

Ⅲ SOFTWARE(Only RM-1501)

1. MAIN WINDOW(영문 메뉴얼 15쪽 참조)

① 「SAMPLE」         SAMPLING TIME  설정

② 「OPTION」         NORMAL, MAX, MIN, AVE 설정

③ 「UNIT」            rpm, m/min, ft/min, yd/min counter 설정

④ 「MINIMUM」        PC에 기록된 현재까지의 최소 값

⑤ 「MAXIMUM」       PC에 기록된 현재까지의 최대 값

⑥ 「RESET」          기록된 최소 값, 최대 값 재 설정

⑦ 「LOWER」         설정된 최소 값

⑧ 「UPPER」          설정된 최대 값

2. FILE(영문 메뉴얼 16, 17쪽 참조)

① “FILE”을 클릭 하면 6항의 OPTION이 나타난다.

② 「NAME」 LCD에 표시된 DATA를 저장하기 위해서 FILE NAME 작성

③ 「START RECORDING」  DATA 저장하기

④ 「END RECORDING」     DATA 저장종료

⑤ 「VIEW」         저장된 DATA를 볼 수 있으며 PRINT를 할 수 있다.

FILE을 선택하여 원하는 FILE NAME를 입력하면

해당 FILE의 DATA가 표시.

⑥ 「PLOTTING DATA FROM FILE」영문 메뉴얼 17쪽 참조

3. DISPLAY(영문 메뉴얼 18, 19쪽 참조)

DIGITAL, ANALOG, LIST, GRAPHIC 형태를 선택할 수 있다.

4. OPTION(영문 메뉴얼 20쪽 참조)

① 「UPPER LIMIT」 상한 값 설정. 상한 값을 초과하면 “OVER”가 표시.

② 「LOWER LIMIT」하한 값 설정. 하한 값보다 낮아지면 “UNDER”가 표시.

③ 「GRAPHIC MODE」   GRAPHIC DISPLAY로 전환.

④ 「SAMPLE RATE」    SAMPLING TIME 설정.

* 기타 일반적인 사양은 영문 매뉴얼을 참조 바랍니다.