【별표 1】

측정기의 교정대상 및 주기 (운영요령 제3조 관련)

1. 길이(Length)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
01-1-0031 01-1-0032 01-1-0040 01-1-0050 01-1-0060 01-1-0070 01-1-0080 01-1-0090 01-1-0100 01-1-0110 01-1-0120 01-1-0130 01-1-0140 01-1-0150 01-1-0160 01-1-0170 01-1-0180 01-1-0190 01-1-0200 01-1-021001-1-0220 01-1-0230 01-1-0240 01-1-0250	게이지 블록(Gage Block)-절대교정(by interferometry) 게이지 블록(Gage Block)-비교교정(by comparison) 선 표준(Line Standards) 깊이 게이지(Depth Gage) 나사게이지(Screw Gage) 높이 게이지(Height Gage) 다이얼 게이지(Dial Gage) 레이저 측장기(Laser Interferometer) 링 게이지(Ring Gage) 내․외측마이크로미터(Inside, Outside Micrometer) 내․외측버니어캘리퍼((Inside, Outside Vernier Caliper) 링 게이지 비교기(Ring Gage Comparator) 엔드바(End Bar) 게이지 블록 비교기(Gage Block Comparator) 스냅 게이지(Snap Gage) 와이어게이지(Wire gage) 측장 현미경(Measuring Microscope) 투영 측장기(Optical Comparator or Profile Projector) 표준자(Standard Rule & Scale) 표준줄자(Standard Tape) 표준측장기(Standard Measuring Machine) 플러그 게이지(Plug Gage) 실린더 게이지(Cylinder Gage) 다이얼 게이지 시험기(Dial Gage Tester)	36 36 36 24 - 24 - 24 36 - - 24 24 24 24 24 36 36 36 24 36 36 - 24	- - - 12 12 12 12 12 24 12 12 - 12 - 12 12 24 24 24 24 24 24 12 12

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
01-1-0261 01-1-0262 01-1-0270 01-1-0280 01-1-0290 01-1-0300 01-1-0311 01-1-0312 01-1-0313 01-1-0320 01-1-0331 01-1-0332 01-1-0340 01-1-0350 01-1-0360 01-1-0370 01-1-0380 01-1-0390 01-1-0400 01-1-0410 01-1-0420 01-1-0430 01-1-0440 01-1-0450 01-1-0460 01-1-0470 01-1-0480	다이얼식 두께측정기(Dial Thickness tester) 초음파식 두께측정기(Ultrasonic Thickness gage) 게이지블록 부속품(Gage Block Accessary) 지침 측미기(Micro Indicator) 테스트 인디케이터(Test Indicator) 측미 현미경(Micro Measuring Microscope) 공기 마이크로미터(Air Micrometer) (유량식) 〃 (배압식) 〃 (진공식) 높이 마이크로미터(Height Micrometer) 전기 마이크로미터(Electronic Micrometer) (용량변환식) 전기 마이크로미터(Electronic Micrometer) (인덕턴스변환식) 마이크로미터 헤드(Micrometer Head) 캘리퍼 검사기(Caliper Tester) 평행 블록(Parallel Block) 강제곧은자(Steel Stragit Edge) 피치게이지(Pitch Gage) 피치 측정기(Pitch Measuring Machine) 크립토미터(Cryptometer) 표준체(Standard Sieve) 필름 어플리케이터(Film Applicator) 그라인드 게이지(Grind Gage) 전구용 소켓 게이지(Socket Gage for Electric bulb) 전구용 베이스 게이지(Base Gage for Electric bulb) 진원도 측정기(Roundness Measurement Instrument) 진직도 측정기(Straightness Measuring Machine) 표준구(Standard Ball)	18 18 - 24 - 36 36 36 36 24 24 24 - 36 36 24 - 24 12 - - - - - 24 24 24	12 12 36 12 12 24 24 24 24 12 - - 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 -

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
01-1-0490 01-1-0500 01-1-0510 01-1-0520 01-1-0530 01-1-0540 01-1-0550 01-1-0560 01-1-0570 01-1-0580 01-1-0590 01-1-0600 01-1-0610 01-1-0620 01-1-0630 01-1-0640 01-1-0650 01-1-0660 01-1-0670 01-1-0680 01-1-0690 01-1-0700 01-1-0710 01-1-0720 01-1-0730 01-1-0740 01-1-0750	옵티칼 플랫(Optical Flat) 옵티칼 플랫 측정기(Optical Flat Viewer) 옵티칼 파라렐(Optical Parallel) 정반(Surface Plate) 피막두께 측정기(Coating Thickness Tester) 공구 현미경(Toolmaker's Microscope) 전기식 콤퍼레이터(Electrical Comparator) 기계식 콤퍼레이터(Mechanical Comparator) 틈새 게이지(Feeler Gage) 닥터 블레이드(Doctor blade) 테이퍼 플러그 게이지(Taper Plug Gage) 테이퍼 링 게이지(Taper Ring Gage) 나사 플러그 게이지(Thread Plug Gage) 나사링 게이지(Thread Ring Gage) 테이퍼 나사 플러그 게이지(Taper Thread Plug Gage) 테이퍼 나사 링 게이지(Taper Thread Ring Gage) 나사 측정용 삼침 게이지(3-Wire Gage) 테스트 바아(Test Bar) 스트레이트 바아(Straight Bar) 줄자(Tape) 래디어스 게이지(Radius Gage) 센터 게이지(Center Gage) 금속제 곧은자(Metal Straight Rule) 야드미터(Yard Meter) 입자시험기(Particle Tester) 만능측장기(Universal Measuring M/C) 면적계(Planimeter)	24 24 24 - 24 36 24 24 - - 36 36 36 36 36 36 36 24 24 - - 24 - - 12 24 -	- - - 24 12 24 - 12 12 12 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 18 12 12 12 12 12

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
01-1-0760 01-1-0770 01-1-0780 01-1-0790 01-1-0800 01-1-0810 01-1-0820 01-1-0830 01-1-0840 01-1-0850 01-1-0860 01-1-0870 01-1-0880 01-1-0890 01-1-0901 01-1-0902 01-1-0910 01-1-0920 01-1-0930 01-1-0940 01-1-0950 01-1-0961 01-1-0962 01-1-0970	토크 암(Torque Arm) 삼차원측정기(3 Dimensional Coordinate Measuring Machine) 입자계수기(Particle Counter) 마이크로스케일(Micro Scale) 내외경 줄자(Perpher Gage) 브레이크테스터(Brake Tester) 다이얼 캘리퍼 게이지(Dial Caliper Gage) 고무 및 프라스틱 측정기(Rubber & plastic Testing M/C) 로울링 스트레이트 엣지(Rolling Straight Edge) 벤치센터(Bench Centers) 보아인디케이터(Bore Indicator) 선속측정장비(Speedmetering Equipment) 선폭표준기(Linewidths Standard) 각장 게이지(Welding Gage) 원형 나사 측정기(Thread measuring Cylinder) V형 나사측정기(Thread Measuring Vee Piece) 위치 게이지(Location Gage) 윤각 게이지(Profile Gage) 깊이마이크로미터(Depth Micrometer) 직선자(Linear Scale) 측장기(Measuring Machine) 캘리퍼 나사 게이지(Screw Caliper Gage) 테이퍼 나사 게이지(Taper Screw Thread Gage) 나사측정기(Thread Measuring Machine)	24 24 24 36 24 - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - -	12 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

2. 각도(Angle)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
02-1-0010 02-1-0020 02-1-0031 02-1-0032 02-1-0040 02-1-0050 02-1-0060 02-1-0070 02-1-0080 02-1-0090 02-1-0100 02-1-0110 02-1-0120 02-1-0130 02-1-0140 02-1-0150 02-1-0160 02-1-0170 02-1-0180 02-1-0190 02-1-0200 02-1-0210 02-1-0220 02-1-0230 02-1-0240 02-1-0250	각도 게이지 블록(Angle Gage Block) 각도 비교 측정기(Angle Comparator) 수준기(Precision Level) 전기식 수준기(Electronic Level) 자동 시준기(Automatic Autocollimator) 시준기(Autocollimator) 사인바(Sine Bar) 사인 플레이트(Sine Plate) 사인 센터(Sine Center) 사인 테이블(Sine Table) 각도 눈금 원판(Indexing Table) 회전 테이블(Rotary Table) 정밀 직각 기준(Precision Square) 다각형 각도 기준(Polygon) 직각 시험기(Right Angle Tester) 직각자(Right Angle Rule) 광학식 각도계(Optical Protractor) 광학식 크리노미터(Optical Clinometer) 크리노미터(Clinometer) 원통 스퀘어(Cylindrical Square) 앵글덱커(Angle Dekkor) 미소 각도 설정기(Fine Angle Generator) 옵티칼 디바이딩 헤드(Optical Dividing Head) 팬타프리즘(Penta-Prism) 테이퍼 측정기(Taper Measurement Instrument) 브이블록(V-Block)	24 12 36 36 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 - 24 24 24 36 18 24 24 24 24 24	- - 24 24 - - 12 12 12 12 - 12 - - 24 24 12 12 12 24 12 12 12 12 12 24

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
02-1-0260 02-1-0290 02-1-0300 02-1-0310 02-1-0320 02-1-0330 02-1-0340 02-1-0350 02-1-0360	레벨 콤퍼레이터(Level Comparator) 직각도 시험기(Square Master) 각형 수준기(Square Level) 데오드라이트(Theodolite) 트랜싯트(Transit) 자동레벨(Auto Level) 조정 망원경(Alignment Telescope) 광파측정기(Laser Range Finder) 콜리메이터(Collimator)	24 24 24 - - - 24 36 36	12 12 12 24 24 24 24 24 24

3. 표면거칠기(Surface Roughness)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
03-1-0010 03-1-0020 03-1-0030 03-1-0040 03-1-0050	광파 간섭식 표면거칠기 측정기(Optical Roughness Tester) 촉침식 표면거칠기 측정기(Stylus Type Roughness Tester) 표면거칠기 표준시편(Roughness Standard Specimen) 표면거칠기 비교시편(Roughness Comparision Specimen) 초음파시험편(Ultrasonic Test Block)	36 24 24 24 24	- 24 12 12 12

4. 질량 및 무게(Mass and Weight)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
04-1-0011 04-1-0012 04-1-0013 04-1-0021 04-1-0022 04-1-0023 04-1-0024 04-1-0025 04-1-0026 04-1-0030 04-1-0041 04-1-0042 04-1-0043 04-1-0044 04-1-0050 04-1-0060 04-1-0070	접시지시저울(스프링지시저울 포함)(Spring Dial Scale) 판지시저울(Platform Dial Scale) 매달림지시저울(Swing Dial Scale) 수동맞저울(Equal Arm Balance) 반지시맞저울(Direct Reading Balance) 등비접시수동저울(Trip Balance) 부등비접시수동저울(Counter Beam Balance) 판수동저울(Platform Scale) 매달림 수동저울(Swing Manual Scale) 전기식지시저울(Electric Balance) 콘베이어저울(Conveyor Scale) 호퍼저울(Hopper Scale) 자동계량포장저울(Auto-Packer Scale) 매달림자동저울(Swing Auto-Scale) 분동(Weights) 토숀바란스(Torsion Balance) 테스트 체인(Test Chain)	36 36 36 24 24 - 24 24 - 24 24 24 24 24 24 24 -	24 24 24 12 12 24 24 24 24 12 12 12 12 12 24 24 24

5. 부피(Volume)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
05-1-0010 05-1-0020 05-1-0030 05-1-0040 05-1-0050 05-1-0060	뷰렛(Buret) 피펫(Pipet) 플라스크(Flask) 실린더(Cylinder) 정밀부피계(Volume Measures) 표준부피병(Standard Volume Bottle)	84 84 84 84 60 60	60 60 60 60 36 36

6. 밀도(Density)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
06-1-0010 06-1-0020 06-1-0030 06-1-0040 06-1-0050 06-1-0060 06-1-0070 06-1-0080 06-1-0090 06-1-0100	비중병(Pycnometer) 부액계(Hydrometer) 비중 저울(Specific gravity Balance) 비중 비교 측정기(Hydrometer Comparator) 설탕비중계(Sugar Hydrometer) 알코올미터(Alcohol Meter) A.P.I.비중계(A.P.I. Hydrometer) 보메비중계(Baume Hydrometer) 밀도변환기(Density: Transducers, transmitters) 가스밀도계(Gas Densimeter)	60 84 24 - 84 84 84 84 18 18	36 60 12 - 60 60 60 60 12 12

7. 힘 (Force)

7-1. 힘 (Force)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
07-1-0010 07-1-0020 07-1-0030 07-1-0040 07-1-0050 07-1-0060 07-1-0070 07-1-0080 07-1-0090 07-1-0100 07-1-0110 07-1-0120 07-1-0130 07-1-0140 07-1-0150 07-1-0160 07-1-0170 07-1-0180	실하중 표준기(Deadweight Force Standard) 힘 배율기(Force Multiplier) 교정링(Proving Ring) 로드셀(Load Cell) 프랫트홈 스케일(Platform scale) 추진력 시험장치(Thrust Stand) 환상 및 루프형 동력계(Ring & Loop Dynamometer) 환상 역량계(Ring Force Gage) 역량계(Force Gage) 인장동력계(Traction Dynamometer) 용적형 힘 측정기(Force Calibration Box) 푸쉬풀 게이지(Push-pull Gage) 인장 및 압축강도 시험기(Strength Testing Machine) 이동식 축중기(Axle Weigher) 아스팔트 믹싱 시험장치(Testing machine for Mix design Aspalt) 장력시험장치(Tensile Testing Machine) 콘크리트 큐브 시험장치(Concrete Cube Testing Machine) 크리프시험기(Creep Testing Machine)	- 24 24 12 - - 12 - - 12 12 - - - - - - -	- - - 12 6 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

7-2. 토오크(Torque)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
07-2-0010 07-2-0020 07-2-0030 07-2-0040 07-2-0050 07-2-0060	실하중 토오크 교정기(Deadweight Torque Calibrator) 토오크 측정기(Torque meter or Torque Gage) 토오크 렌치 교정기(Torque Wrench Calibrator) 동력계(Dynamometer) 토오크 렌치 및 드라이버(Torque Wrench & Driver) 비틀림 시험기(Torsion Testing Machine)	24 12 12 12 - -	- 12 - 12 6 12

8. 진동 및 충격(Vibration and Shock)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
08-1-0010 08-1-0020 08-1-0030 08-1-0040 08-1-0050 08-1-0060 08-1-0070 08-1-0080 08-1-0090 08-1-0100 08-1-0110 08-1-0120	진동기록계(Vibrograph) 진동계(Vibrometer) 지진계(Seismometer) 충격기록계(shock Recorder) 과부하 충격 지시계(Shock Overload Indicator) 최대 충격 지시계(Peak Shock Reading Indicator) 가속도계(Accelerometer) 변위진동계(Displacement Pick-up) 속도진동계(Velocity Pick-up) 진동계 교정기(Vibration Calibrator Shaker) 임피던스 픽업(Impedance Pick-up) 힘 변환기(Force Transducer)	- 18 - - - - 12 - - 12 - 12	12 18 12 12 24 24 12 12 12 12 12 12

9. 압력 및 진공(Pressure and Vacuum)

9-1. 압력(Pressure)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
09-1-0011 09-1-0012 09-1-0013 09-1-0014 09-1-0021 09-1-0022 09-1-0023 09-1-0031 09-1-0032 09-1-0033 09-1-0034 09-1-0035 09-1-0036 09-1-0037 09-1-0038 09-1-0041 09-1-0042 09-1-0043 09-1-0044 09-1-0045 09-1-0046 09-1-0051 09-1-0052 09-1-0053 09-1-0054 09-1-0055	액주형 압력계 - U자관 압력계(U Tube Manometer) 액주형 압력계 - 단관식 압력계(Well Type Manometer) 액주형 압력계 - 경사관식 압력계(Inclined Tube Manometer) 액주형 압력계 - 수은 기압계(Mercury Barometer) 공압분동식 압력계(Air Deadweight Piston Gauge) 유압분동식 압력계(Oil Deadweight Piston Gauge) 고압분동식 압력계(High Pressure Deadweight Piston Gauge) 다이알형 압력계 - 절대압용 압력계(Absolute Pressure Gauge) 다이알형 압력계-게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gage) 다이알형 압력계-차압용 압력계(Difference Pressure Gage) 다이알형 압력계-기압계용 압력계(Barometer) 다이알형 압력계-고압용 압력계(High Pressure Gauge) 다이알형 압력계-미압용 압력계(Micro Manometer) 다이알형 압력계-진공용 압력계(Vacuum Gauge) 다이알형 압력계-연성 압력계(Compound Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 절대압용 압력계 (Absolute Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 차압용 압력계(Difference Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 기압계용 압력계(Barometer) 디지털 압력계 - 고압용 압력계(High Pressure Gauge) 디지털 압력계 - 미압용 압력계(Micro Manometer) 압력 변환기 - 절대압용 압력계(Absolute Pressure Gauge) 압력 변환기 - 게이지압용 압력계(Gauge Pressure Gauge) 압력 변환기 - 차압용 압력계(Difference Pressure Gauge) 압력 변환기 - 기압계용 압력계(Barometer) 압력 변환기 - 고압용 압력계(High Pressure Gauge)	24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
09-1-0056 09-1-0057 09-1-0061 09-1-0062 09-1-0063 09-1-0070 09-1-0080 09-1-0090	압력 변환기 - 미압용 압력계(Micro Manometer) 압력 변환기 - 동압용 압력계(Dynamic Pressure Gauge) 압력 기록계 - 기압계용 압력계(Barometer) 압력 기록계 - 공압용 압력계(Air Pressure Gauge) 압력 기록계 - 유압용 압력계(Oil Pressure Gauge) 공기압력 발생기(Pneumatic Pressure Generator) 혈압계(Blood Pressure Gauge) 타이어 게이지(Tire Pressure Gauge)	12 12 12 12 12 12 24 12	12 12 12 12 12 12 12 12

9-2. 진공(Vacuum)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
09-2-0010 09-2-0020 09-2-0030 09-2-0040 09-2-0050	열전대 진공계(Thermocouple Vacuum Gage) 이온 진공계(Ion Vacuum Gage) 피라니 진공계(Pirani Vacuum Gage) 점성 진공계(Spinning Rota Gage) 용량형 진공계(Capacitance Diaphragm Gage)	12 12 12 12 12	12 12 12 12 12

10. 유체유량(Fluid Flow)

10-1. 점도(Viscosity)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
10-1-0010 10-1-0020 10-1-0030 10-1-0040 10-1-0050 10-1-0060 10-1-0070	회전형 점도계(Rotational Viscometer) 낙체형 점도계(Falling Body Viscometer) 세이볼트 점도계(Saybolt Viscometer) 스토머 점도계(Stomer Viscometer) 세관형 점도계(Capillary Viscometer) 포드컵 점도계(Ford Cup Viscometer) 잔컵 점도계(Zahn Cup Viscometer)	12 12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12 12

10-2. 유속(Flow Velocity)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
10-2-0010 10-2-0020 10-2-0030 10-2-0040 10-2-0050	열전 유속계(Hot-Wire Anemometer) 풍속계(Vane Anemometer) 피톳관(Pitot Tube) 레이저 도플러 유속계(Laser Doppler Velocimeter) 조류계(Current Meter)	- - - - -	12 12 12 12 12

10-3. 액체유량(Liquid Flow Rate)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
10-3-0010 10-3-0020 10-3-0030	액체용 차압유량계(Differential Pressure Flowmeter) 액체용 면적유량계(Area Flowmeter) 액체용 용적유량계(Volume Flowmeter)	12 18 18	12 12 12

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
10-3-0040 10-3-0050 10-3-0060 10-3-0070 10-3-0080 10-3-0090 10-3-0100	액체용 질량유량계(Mass Flowmeter) 액체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 액체용 터빈유량계(Turbine Flowmeter) 액체용 초음파유량기(Ultrasonic Flowmeter) 액체용 전자기유량기(Electromagnetic Flowmeter) 액체용 부피식유량계 교정장치 (Liquid Volumetric Flowmeter Calibrator) 액체용 중량식유량계 교정장치 (Liquid Gravimetric Flowmeter Calibrator)	18 18 12 18 18 24 24	12 12 12 12 12 - -

10-4. 기체유량(Gas Flow Rate)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
10-4-0010 10-4-0020 10-4-0030 10-4-0040 10-4-0050 10-4-0060 10-4-0070 10-4-0080 10-4-0090 10-4-0100	기체용 차압유량계(Differential Pressure Flowmeter) 기체용 면적유량계(Area Flowmeter) 기체용 용적유량계(Volume Flowmeter) 기체용 질량유량계(Mass Flowmeter) 기체용 와유량계(Vortex Flowmeter) 기체용 터빈유량계(Turbine Flowmeter) 기체용 초음파유량기(Gas Ultrasonic Flowmeter) 기체용 전자기유량계(Gas Electromagnetic Flowmeter) 기체용 부피식유량계 교정장치(Gas Volumetric Flowmeter Calibrator) 기체용 중량식유량계 교정장치(Gas Gravimetric Flowmeter Calibrator)	12 18 18 18 18 12 18 18 24 24	12 12 12 12 12 12 12 12 - -

11. 시간 및 주파수(Time and Frequency)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
11-1-0010 11-1-0020 11-1-0030 11-1-0040 11-1-0050 11-1-0060 11-1-0070 11-1-0080	세슘 원자 시간․주파수 표준기 (Cs Atomic Time & Frequency Standard) 루비듐 원자 시간․주파수 표준기 (Rb Atomic Time & Frequency Standard) 정밀수정 주파수 기준기(Precision Quartz Crystal Frequency Standard) 주파수 계수기(Frequency Counter) 주파수 발생기(Time Base or Clock Pulse Generator) 초시계 및 타이머(Stopwatch & Timer) 상용주파수계(Analog Frequency Meter) 주파수 비교기(Frequency Difference Meter)	12 12 12 12 - - - -	- - - 12 12 24 12 24

12. 속도 및 회전수(Velocity and Revolution)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
12-1-0010 12-1-0020 12-1-0030 12-1-0040 12-1-0050	속도계(Speed Meter) 회전속도계(Tachometer & Stroboscope) 와우․후러터 미터(Wow & Flutter Meter) 와우․후러터 미터 교정기 (Wow & Flutter Meter Calibrator) 옵티칼타코미터(Optical Tachometer)	- - 12 12 12	12 12 12 12 12

13. 전기(Electricity)

13-1. 직류(DC)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-1-0011 13-1-0012 13-1-0020 13-1-0030 13-1-0040 13-1-0050 13-1-0070 13-1-0080 13-1-0090 13-1-0100 13-1-0110 13-1-0120 13-1-0130 13-1-0140 13-1-0150 13-1-016013-1-0170 13-1-0180	표준전지(Standard Cell) 포화형(Saturated) 표준전지(Standard Cell) 불포화형(Unsaturated) 전자형 직류 기준전압(DC Reference Standard) 전위차계(Potentiometer) 전압분할기(Voltage Divider) 디지털 전압전류계(Digital Voltammeter) 직류 전압 전류계(DC Voltammeter) 전류 분류기(Current Shunt) 멀티미터(Multimeter) 직류전압 & 전류 교정기(DC Voltage & Current Calibrator) 검류계(Galvanometer) 직류전위차 전압계(DC Differential Voltmeter) 미터교정기(Meter Calibrator) 고전압계(Kilovolt Meter) 전압 전류 기록계(Volt & Current Recorder) 정전기 측정기(Static Voltmeter) 직류전원 공급기(DC Power Supplier) 직류전압전류 변환기(Transconductance Amplifier)	18 12 12 18 18 12 12 18 12 12 - 12 12 - - - - -	18 - - 18 18 12 12 18 12 12 - 12 12 12 12 12 12 -

13-2. 교류(AC)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-2-0010 13-2-0020 13-2-0030 13-2-0040 13-2-0050 13-2-0060 13-2-0070 13-2-0080 13-2-0090 13-2-0100 13-2-0110 13-2-0120 13-2-0130 13-2-0140 13-2-0150	교류 직류 비교기(AC-DC Transfer Standard) 저주파용 열전압 변환기(LF Thermal Voltage Converter) 교류전압 & 전류교정기(AC Voltage/Current Calibrator) 교류전압 & 전류계(AC Voltammeter) 클램프형 전류계(Clamp Ammeter) 교류실효치 전압계(AC RMS Voltmeter) 교류전위차 전압계(AC Differential Voltmeter) 교류전류 분류기(AC Current Shunt) 교류전압 분할기(AC Voltage Divider) 전류변성기(Current Transformer) 전류변성기 시험기(Current Transformer Test Set) 전압변성기(Potential Transformer) 전압변성기 시험기(Potential Transformer Test Set) 내압시험기(Puncture Tester) 교류전원 공급기(AC Power Supplier)	24 - 12 - - 12 12 36 24 36 12 36 12 - -	- - 12 12 12 12 12 24 - 24 12 24 12 12 -

13-3. 용량(Capacitance)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-3-0010 13-3-0020 13-3-0030 13-3-0040 13-3-0050 13-3-0060	용량 브리지(Capacitance Bridge) 표준 용량(Standard Capacitance) 계단식 용량기(Decade Capacitor) 가변 용량기(Variable Capacitor) 용량 지시계(Capacitance Indicator) 임피던스 브리지(Impedance Bridge)	12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12

13-4. 저항(Resistance)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-4-0011 13-4-0012 13-4-0020 13-4-0030 13-4-0040 13-4-0050 13-4-0060 13-4-0070 13-4-0080 13-4-0090 13-4-0100	표준 저항(Standard Resistor, 2 terminals) 표준 저항(Standard Resistor, 4 terminals) 계단식 저항기(Decade Resistor) 저항 브리지(Resistance Bridge) 절연 시험기(Megaohm Tester) 저저항 비교측정장치(Direct Reading Ratio Set) 고저항기(High Resistor) 저항 지시기(Ohmmeter) 고저항 측정기(Tera Ohmmeter) 가변 저항기(Variable Resistor) 접지 저항기(Earth Tester)	18 18 18 18 - 12 12 12 12 - -	- - 18 18 12 12 12 12 12 - 12

13-5. 인덕턴스(Inductance)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-5-0010 13-5-0020 13-5-0030 13-5-0040 13-5-0050 13-5-0060 13-5-0070 13-5-0080 13-5-0090	인덕턴스 브릿지(Inductance Bridge) 표준 유도기(Standard Inductor) 계단식 유도기(Decade Inductor) 가변 유도기(Variable Inductor) Q-미터(Q-Meter) 유도량 측정기(Inductance Tester) 비례 변성기(Ratio Transformers) 상호 인덕터(Mutual Inductor) 유도성 전압분할기(Inductive Voltage Dividers)	12 12 - - 12 - - - -	12 12 12 - 12 12 - - -

13-6. 전력(AC Power)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-6-0010 13-6-0020 13-6-0030 13-6-0040 13-6-0050 13-6-0060 13-6-0070 13-6-0080 13-6-0090 13-6-0100 13-6-0110	역률계(Power Factor Meter) 적산전력계(Watt Hour Meter) 전력계(Wattmeter) 피상 전력계(Apparent Power Meter) 피상 전력량계(VA Hour Meter) 무효 전력계(Reactive Power Meter) 무효 전력량계(Var-Hour Meter) 무효율계(Reactive Factor Meter) 위상계(Phase angle Meter) 전력계 교정기(Wattmeter Calibrator) 전력 기록계(Power Recorder)	12 12 12 12 12 12 12 - 24 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

13-7. 전자 측정기(Electronic Equipments)

단위 :월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-7-0010 13-7-0020 13-7-0030 13-7-0040 13-7-0050 13-7-0060 13-7-0070 13-7-0080 13-7-0090 13-7-0100 13-7-0110 13-7-0120 13-7-0130 13-7-0140 13-7-0150 13-7-0160 13-7-0170 13-7-0180 13-7-0190 13-7-0200 13-7-0210 13-7-0220 13-7-0230 13-7-0240 13-7-0250	저주파 신호 발진기(Audio Signal Oscillator) 구형파 발생기(Square Wave Generator) 발진기(Test Oscillator) 펄스 발생기(Pulse Generator) 시간 신호 발생기(Time Mark Generator) 스위프 발생기(Sweep Generator) 파형 측정기(Oscilloscope) 저주파 위상계(LF Phase Meter) 왜곡파형 분석기(Distortion Analyzer) 릴레이 시험기(Relay Test Set) 파형 분석기(Wave Analyzer) 트란지스터 특성 곡선 측정기(Transistor Curve Tracer) 저주파 감쇠기(Low Frequency Attenuator) 다목적 파형 발생기(Function Generator) 여파기(Filter) 랜덤파형 발생기(Random Wave Generator) 정현파형 발생기(Sine Wave Generator) 제네스코프(Genescope) 잡음전압 측정기(Noise Meter) 상용주파수계(Commercial Frequency Meter) 가변 여파기(Variable Filter) 교정용 신호발생기(Calibration Generator) 스포트 신호발생기(Spot Generator) 합성파형 발생기(Synthesizer Function Generator) 파형측정기 수직증폭기(Oscilloscope Trace Amplifier)	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 - - - - - - - 12 - 12 12	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12 12 24 12 12 12 12

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
13-7-0260 13-7-0270 13-7-0280 13-7-0290 13-7-0300 13-7-0310 13-7-0320 13-7-0330 13-7-0340 13-7-0350 13-7-0360 13-7-0370 13-7-0380 13-7-0390	파형측정기 수평증폭기(Oscilloscope Dual Time Amplifier) 잡음 충격파 시험기(Noise Impulse Simulator) 전기 레벨계(Electric Level Meter) 멀티미터 교정기(Multimeter Calibrator) 버스트 펄스발생기(Burst Pulse Generator) 챠지 증폭기(Charge Amplifiers) 파형 측정기 교정기(Oscilloscope Calibrator) 변조도 측정기(Modulation Meter) 서지 제너레이터(Surge Generator) 저주파 스펙트럼 분석기(LF Spectrum Analyzer) 신호 발생기(Signal Generator) 왜율 미터(Distortion Meter) 임펄스 발생기(Impulse Generator) 저주파 증폭기(LF Amplifier)	- - - - - - - - - - - - - -	- 12 12 - - - - - - - - - - -

14. 전자파(Electromagnetic Wave)

14-1. 감쇠량(Attenuation)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-1-0010 14-1-0020 14-1-0030 14-1-0040 14-1-0050 14-1-0060 14-1-0070	감쇠기 교정기(Attenuator Calibrator) 동축형 고정 감쇠기(Coaxial Fixed Attenuator) 동축형 가변 감쇠기(Coaxial Variable Attenuator) 도파관형 고정 감쇠기(Waveguide Fixed Attenuator) 도파관형 가변 감쇠기(Waveguide Variable Attenuator) 동축형 방향성 결합기(Coaxial Directional Coupler) 도파관형 방향성 결합기 (Waveguide Directional Coupler)	24 24 24 24 24 12 12	- 12 12 12 12 12 12

14-2. 고주파 임피던스(RF Impedence)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-2-0010 14-2-002014-2-0030 14-2-0040 14-2-0050 14-2-0060 14-2-0070 14-2-0080 14-2-0090 14-2-0100	동축형 표준 부정합(Coaxial Standard Mismatch) 도파관형 표준 부정합(Waveguide Standard Mismatch) 동축형 고정 위상 천이기(Coaxial Fixed Phase Shifter) 동축형 가변 위상 천이기(Coaxial Variable Phase Shifter) 도파관형 가변 위상 천이기 (Waveguide Variable Phase Shifter) 지연선(Delay Line) 고주파 위상계(R.F Phase Meter) 정재파비 측정기(SWR Meter) 임피던스계(Impedance meter) 터미네이션(termination)	24 24 12 12 12 24 12 12 12 12	12 12 12 12 12 24 12 12 12 12

14-3. 고주파 전압(RF Voltage)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-3-0010 14-3-0020 14-3-0030114-3-0040	고주파 미소 전압 표준기(RF Micropotentiometer) 열전압 변환기(Thermal Voltage Converter) 고주파 전압계(RF Voltmeter) 백터 전압계(Vector Voltmeter)	12 12 12 12	- - 12 12

14-4. 고주파 전력(RF Power)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-4-0010 14-4-0020 14-4-0030 14-4-0040 14-4-0050 14-4-0060 14-4-0070	동축형 서미스터 마운트(Coaxial Thermistor Mount) 도파관형 서미스터 마운트(Waveguide Thermistor Mount) 열전대 전력 감지기(Thermocouple Power Sensor) 다이오드 전력 감지기(Diod Power Sensor) 고주파 전력 측정기(RF Power Meter) 펄스 전력 측정기(Pulse Power Meter) 고주파 전력 측정기 교정기(RF Power Meter Calibrator)	12 12 12 12 12 12 12	12 12 12 12 12 12 -

14-5. 전자기장의 세기(Electromagnetic Field Strength)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-5-0010 14-5-0020	전계강도 측정기(Field Strength Meter) 누설전자파 측정기(Microwave Leakage Monitor)	12 12	12 12

14-6. 잡음온도(Noise Temperature)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-6-0010	고․저온 잡음표준기(Hot-Cold Noise Standard)	24	-

14-7. 안테나 특성(Antenna Characteristics)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-7-0010 14-7-0020 14-7-0030	이극 안테나(Dipole Antenna) 환상 안테나(Loop Antenna) 혼 안테나(Horn Antenna)	24 24 24	24 24 24

14-8. 전자기 적합성(Electromagnetic Compatibility)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-8-0010 14-8-0020	정전기 발생기(Electrostatic Discharge Generagtor) EMC 수신기 (EMC Receiver)	-	12

14-9. 기타 전자파계측기(Other Electromagnetic Wave Instrument)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
14-8-0010 14-8-0020 14-8-0030 14-8-0040 14-8-0050 14-8-0060 14-8-0070 14-8-0080 14-8-0090 14-8-0100 14-8-0110 14-8-0120 14-8-0130 14-8-0140 14-8-0150 14-8-0160	동축형 잡음원(Coaxial Noise Source) 도파관형 잡음원(Waveguide Noise Source) 잡음 발생기(Noise Generator) 잡음계수 측정기(Noise Figure Meter) 고주파 신호 발생기(RF Signal Generator) 증폭기(Amplifier) 스펙트럼 분석기(Spectrum Analyzer) 회로망 분석기(Network Analyzer) 주파수계(Frequency Meter) 고주파 주파수 계수기(RF Frequency Counter) 레이다 시험장치(Rader Test Set) 변조계(Modulation Meter) 슬로티드라인(Slotted Line) 탄속 측정기(Bullet Speed Meter) 속도 측정기(Speed Gun) 고주파 & 전자파 여파기(RF & microwave Filter)	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 24 12 6 -	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - 6 -

15. 자기(Magnetism)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
15-1-0010 15-1-0020 15-1-0030 15-1-0040 15-1-0050 15-1-0060 15-1-0070 15-1-0080 15-1-0090 15-1-0100 15-1-0110 15-1-0120 15-1-0130 15-1-0140 15-1-0150 15-1-0160	가우스미터(Gauss Meter) 자기시험기(Magnetic Test Set) 표준자석(Standard Reference Magnet) 자기이력 곡선계(Magnetic Hysteresis graph System) 자속미터(Fluxmeter) 철손검사기(Core Loss Testing Set) 마그네토미터(Magnetometer) 솔레노이드 코일계기(Solenoid Coil System) 헬름홀쯔 코일계기(Helmholtz Coil System) 회전코일 가우스미터(Rotating Coil Meter) 저자장 가우스미터(Low Field Guass Meter) 탐색코일(Search Coils) 플럭스 원(Flux Source) 피상 자기력 측정기(Magnetic Apparent Power Meter) 홀효과 측정기(Hall Effect Meters) 자속밀도측정기(Power Flux Density Meters)	12 12 12 - 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

16. 음향 및 소음(Acoustics and Noise)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
16-1-0010 16-1-0020 16-1-0030 16-1-0040 16-1-0050 16-1-0060 16-1-0070 16-1-0080 16-1-0090 16-1-0100 16-1-0110 16-1-0120 16-1-0130 16-1-0140 16-1-0150 16-1-0160 16-1-0170	가청 주파수 분석기(Audio Frequency Analyzer) 지시 소음계(Sound Level Meter) 음압형 마이크로폰(Pressure Microphone) 자유음장 마이크로폰(Free Field Microphone) 음압교정기(Sound Level Calibrator) 피스톤 폰(Pistonphone) 하이드로폰(Hydrophone) 청력계(Audiometer) 증폭시험기(Measuring Amplifier) 소리측정계(Audio Meter) 소음계(Noise Meter) 소음발생기(Noise Generator) 음향기기 측정용 마이크로폰(Microphone) 소리 교정장비(Audiometric Calibration Equipment) 소포미터(Psophometer) 잡음측정기(Noise Figure Meter) 콘덴서 마이크로폰(Condenser Microphone)	- - 12 12 12 12 12 - - 12 - - 12 12 12 12 12	12 18 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

18. 온도(Temperature)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
18-1-0010 18-1-0020 18-1-0030 18-2-0040 18-2-0050 18-2-0060 18-2-0070 18-2-0080 18-2-0090 18-3-0100 18-3-0110 18-3-0120 18-3-0130 18-3-0140 18-3-0150 18-3-0160 18-3-0170 18-3-0180 18-3-0190 18-3-0200 18-3-0210 18-3-0220 18-3-0230 18-3-0240 18-3-0250	캡슐형 표준백금저항온도계(Capsule Type SPRT) 반도체 온도계(Semiconductive Thermometer) 열전대 (Thermocouple) 표준 백금저항온도계(Standard Platinum Resistance Thermometer) 산업용 저항온도계(Industrial Resistance Thermometer) 비금속 열전대 온도계(Thermocouple Thermometer) 유리제 온도계(Liquid-in-Glass Thermometer) 수정온도계(Quartz Thermometer) 복사온도계(Radiation Thermometer) 금점흑체(Gold Point Blackbody) 표준 전구(Strip Lamp) PR열전대 온도계(PR Thermocouple Thermometer) 저항식 온도 지시계(Resistance Type Temperature Indicator) 열전식 온도 기록계(Thermoelectric Temperature Recorder) 온도 지시 조절계(Indicating Temperature Controller) 광고온계 (Light High-Thermometer) 디지털 온도계(Digital Thermometer) 바이메탈 온도계(Bimetal Thermometer) 백크만 온도계(Beckmann thermometer) 서어미스터(Thermister) 압력식 온도계(기체, 액체)(Gas or Liquid Filled Thermometer) 얼음점구현장치(Ice Point) 열량계(calorimeter) 융점측정기(Melting Point Measuring Apparats) 의료용 유리제온도계(Clinical Thermometer)	24 12 12 18 12 12 24 12 - - 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 - - 12 12 12	- - 12 - 12 12 24 12 12 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - 12 12 12

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
18-3-0260 18-3-0270 18-3-0280 18-3-0290	저항식 온도기록계(Resistance Type Temperature Recorder) 온도스위치(Temperature Switch) 오토크레이브(Autoclaves and Media Preparator) 온도 블록 교정기(Temperature 'Block Calibrator')	12 - - -	12 - - -

19. 수분(Moisture)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
19-1-0010 19-1-0020	곡물 수분계(Cereal Moisture Meter) 목재 수분계(Wood Moisture Meter)	- -	12 12

20. 습도(Humidity)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
20-1-0040 20-1-0060 20-1-0070 20-1-0090 20-1-0100 20-1-0110 20-1-0120 20-1-0130	자동노점 습도계(Hygrometer) 전기량 습도계(Coulometric Hygrometer) 저항온도계식 건습구 습도계(PRT Type Psychrometer) 고분자 박막 습도계(Polymer Thin Film Hygrometer) 알루미나 박막 습도계(Alumina Thin Film Hygrometer) 피막습도계(Membrane Thin Film Hygrometer) 온습도기록계(Temperature-Humidity Record) 노점습도계(Dew Point Instrument)	12 12 12 - - - - 12	12 12 12 12 12 12 12 12

21. 광도 및 복사(Photometry & Radiometry)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
21-1-0010 21-1-0020 21-1-0030 21-1-0040 21-1-0050 21-1-0060 21-1-0070 21-1-0080 21-1-0090 21-1-0100 21-1-0110 21-1-0120 21-1-0130 21-1-0140	광도계(Photometer) 광조명도계(Illuminance Meter) 전광선속계(Total Luminous Flux Meter) 흑체 복사 광원(Blackbody Radiation Source) 복사계(Radiometer) 복사조도계(Irradiance Meter) 열전계(Thermopile Detector) 일사계(Pyranometer) 광도복사도 표준전구 (Photometric-Radiometric Standard Lamp) 전광선속 표준전구(Total Luminous Flux Standard Lamp) 광검출기(Optical Detector) 광휘도계(Luminance Meter) 색온도 표준전구(Color Temperature Standard Lamp) 광 밀도 표준필터(Optical Density Standard Filter)	24 24 24 12 24 24 - 24 50시간 200시간 24 24 200시간 -	12 12 12 12 - 12 - 12 50시간 200시간 12 12 200시간 -

22. 분광 및 색채(Spectrophotometry & Color)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
22-1-0010 22-1-0020 22-1-0030 22-1-0040 22-1-0050 22-1-0060 22-1-0070 22-1-0081 22-1-0082 22-1-0083 22-1-0090 22-1-0100 22-1-0110 22-1-0120 22-1-0130 22-1-0140 22-1-0150 22-1-0160 22-1-0170 22-1-0180 22-1-0190 22-1-0200 22-1-0210 22-1-0220 22-1-0230	분광광도계(Spectrophotometer) 투과율계(Transmittance Meter) 반사율계(Reflectance Meter) 산란투파계(Haze Meter) 광택계(Gloss meter) 비색계(Tintometer) 색차계(Color Difference Meter) 색상표준(Color Standard) - 타일(Tile) 〃 - 종이, 페인트(Paper, Paint) 〃 - 필터(Filter) 적외선 분광광도계(Infrared Spectrophotometer) 발광분광분석기(Emission Spectrophotometer) 원자흡광분석기(Atomic Absorption Spectrometer) 색채계(Colorimeter) 확산 반사율 미터(Diffused Reflectrometer) 백색도계(Whitness Tester) 광원밀도 표준테블렛(Optical Density Step Tablet) 광원필터(Optical Filter) 단색화장치(Monochromator) 사진 농도계(Microdensitometer) 광택계 표준판(Gloss Meter Standardtile) 분광 분석기(Optical Spectrum Analyzer) 파장 계측기(Wavelength Meter) 광 밀도계(Density Meter) 가스 크로마토그라피(Gas Chromatography)	24 24 24 24 24 24 24 24 12 12 24 - - 24 24 12 6 24 24 24 24 24 24 12 -	12 12 12 12 12 12 12 24 12 12 12 - - 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 -

24. 광학(Optics)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
24-1-0010 24-1-0020 24-1-0030 24-1-0040 24-1-0050 24-1-0060 24-1-0070	간섭계(Interfreometer) 굴절계(Refractometer) 편광계(Polarimeter) 렌즈테스터(Lens Tester) 보상기(Polarization Compensator) 렌즈미터(Lensmeter) 디옵터미터(Dioptometer)	24 24 24 24 - 24 24	12 12 12 12 - 12 12

25. 레이저(Laser)

25-1.  레이저 출력 에너지(Laser Power & Energy)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
25-1-0010 25-1-0020 25-1-0030 25-1-0040 25-1-0050 25-1-0060	레이저 출력계(Laser Power Meter) 레이저 감지장치(Laser Light Detector) 레이저 동조장치(Laser Modulator) 레이저 에너지미터(Laser Energy Meter) 파장계(Lw-Laser Wave Meter) 주파수 안정화 레이저(Frequency Stabilized Laser)	24 24 24 24 24 24	12 12 12 12 24 24

26. 방사선(Radiation)

26-1. 조사선량(Exposure)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
26-1-0010 26-1-0020 26-1-0030 26-1-0040	X선 발생장치(X-ray Generator) 자유공기 전리함(Free Air Ionization Chamber) 전리함형 선량계(Ionization Chamber) 감마선 조사장치(Gamma Irradiator)	12 - 12 12	수 시 - 6 -

26-2. 흡수선량(Absorbed Dose)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
26-2-0010 26-2-0020 26-2-0030 26-2-0040 26-2-0050 26-2-0060	공동전리함형 선량계(Cavity Ionization Chamber) 열량 측정형 선량계(Calorimeter) 화학 선량계(Chemical Dosimeter) 열형광 선량계(Thermoluminescence Dosimeter : TLD) 유리 선량계(Glass Dosimeter) 중성자 선량 당량계(Neutron Rem Meter)	12 24 6 수 시 수 시 -	6 - - 수 시 수 시 12

26-3. 방사능(Activity)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
26-3-0011 26-3-0012 26-3-0013 26-3-0014 26-3-0021 26-3-0022 26-3-0023 26-3-0024 26-3-0031 26-3-004 26-3-005 26-3-006 26-3-007 26-3-0081 26-3-0082 26-3-0091 26-3-0092 26-3-0100 26-3-0110 26-3-0120	개봉감마선원(Unsealed Gamma Source) 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; μCi 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; mCi 밀봉감마선원(Sealed Gamma Source) ; Ci 개봉베타선원(Unsealed Beta Source) 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; μCi 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; mCi 밀봉베타선원(Sealed Beta Source) ; Ci 개봉알파선원(Unsealed Alpha Source) 가이거뮬러형 계수기(Geiger Muller Type Counter) 비례검출형 계수기(Proportional Type Counter) 섬광검출형 계수기(Scintillation Type Counter) 반도체검출형 계수기(Semiconductor Type Counter) 방사선 원(Activity: Calibrated Source) 방사선 원(Activity: Standadised Solution) 베타선방사율(Emission Rate : Beta-Particle) 알파선방사율(Emission Rate : Alpha-Particle) 에어커머(Air Kerma) 중성자 방사율(Emission Rate : Neutron) 흡수선량율(Absorbed Dose Rate)	수 시 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 12 12 12 12 - - - - - - -	수 시 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 〃 6 6 6 6 - - - - - - -

26-4. 방사선 계측기(Other Radiation Instrument)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
26-4-0010 26-4-0020 26-4-0030 26-4-0040 26-4-0050 26-4-0060 26-4-0070 26-4-0080 26-4-0090 26-4-0100	중성자발생장치(Neutron Generator) 알파서베이미터(Alpha Survey Meter) 베타, 감마서베이미터(Beta, Gamma Survey Meter) 중성자서베이미터(Neutron Survey Meter) 중성자선원(Neutron Source) 중성자검출기(Neutron Detector) 방사화검출기(Activation Detector) 직독식 개인피폭 선량계(Pocket Dosimeter Chamber Direct Reading Type) 개인방사선 경보기(Personal Alarm Meter) 중성자 선량 당량계(Neutron Rem Meter)	12 - - - 수 시 12 수 시 - - -	6 6 6 6 수 시 〃 〃 6 6 12

30. 재료물성(Materials Properties)

단위 : 월

기 기 분류번호	기 기 명	교정용 표준기	정 밀 계 기
30-1-0010 30-1-0020 30-1-0030 30-1-0040 30-1-0050 30-1-0060 30-1-0070 30-1-0080 30-1-0090	로크웰 경도시험기(Rockwell Hardness Tester) 브리넬 경도시험기(Brinell Hardness Tester) 쇼아 경도시험기(Shore Hardness Tester) 비커스 경도시험기(Vickers Hardness Tester) Charpy 충격시험기(Charpy Impact Tester) Izod 충격시험기(Izod Impact Tester) 충격강도 시험기(Impact Strength Tester) 종합체고무용 시험기(Tensile Tester Polymer & Rubber) 경도기준편(Hardness Test Block)	- - - - - - - 12 -	12 12 12 12 12 12 12 12 -